一、主要零件（需购买）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| Gravity: BMI160 6轴惯性运动传感器 |  | 个 | 1 | http://www.dfrobot.com.cn/goods-1693.html |
| 2.4寸集成UART HMI串口液晶屏 | 2.4寸 | 个 | 1 | https://m.tb.cn/h.3wnE8CN |
| 1027振动马达 |  | 个 | 5 |  |

二、次要零件（找一下有没有不用的就可以了，一般用不着买新的）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 镊子 | 金属制，约20cm左右能轻松单手持握为宜，尖头 | 个 | 1 | 用于夹取徒手很难握持的零件 |
| 杜邦线 | 公-公，20cm左右 | 根 | 20 |  |
| 杜邦线 | 公-母，20cm左右 | 根 | 20 |  |
| 杜邦线 | 母-母，20cm左右 | 根 | 20 |  |
| 吸锡器 | 最常用的塑料款即可 | 个 | 1 |  |